# Teranga

## Teranga pour sol intérieur

Série Teranga effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

**Formats :** 120x120 cm rectifié – 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié

**Coloris :** Fer – Greige – Ivoire – Perle

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 60X60 cm rectifié - U4 P3 E3 C2 30X60 cm rectifié - 80x80 cm Dossier UPEC en cours

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

## Teranga Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Teranga Outdoor Plus effet béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 80x80 cm rectifié Outdoor Plus

**Coloris :** Greige – Ivoire – Perle

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B+C (équivalent à PN24)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.