# Azimut

## Azimut pour sol intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) et 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm

**Coloris :** Clair – Chaud – Froid - Foncé

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2 (30x60 cm et 45x45 cm) - U4 P4+ E3 C2 (60x60 cm).

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris : Clair, Chaud, Froid, Foncé

Plinthe droite assortie

## Azimut lisse pour mur intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 22,5x45 cm rectifié

**Coloris :** Clair – Chaud – Foncé

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Clair, Chaud, Foncé

## Azimut Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Azimut Outdoor Plus, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

**Formats:** 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

**Coloris :** Chaud – Froid

**Classement UPEC F+ :** U4 P3 E3 C2

**Résistance à la flexion (norme EN 1339) :** T11

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R11 (équivalent à

PC20)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** A+B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris (Chaud, Froid).

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.