# Vertige

## Vertige lisse pour sol intérieur

Série Vertige effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm

**Coloris :** Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

**Classement UPEC :** U4 P4 E3 C2

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R9 (équivalent à PC6)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie

## Vertige lisse pour mur intérieur

Série Vertige, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 22,5x45 cm rectifié

**Coloris :** Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.